附件2

隐蔽工程影像资料采集标识牌（示例）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 劳务合作单位（如有） |  |
| 单位工程 |  |
| 分部工程 |  | 分项工程 |  |
| 检查部位及 内容 |  |
| 验收结论 |  |
| 施工责任人 |  | 监理责任人 |  |
| 建设单位代表（如有） |  | 时间 |  |

注：1.标识牌建议长宽尺寸为800mm×600mm，必要时可适当调整尺寸；

2.标识牌应选用轻便，可擦写，可悬挂、可架立的材质；

3.表中项目可根据参加验收单位和检验内容调整；

4.表中签字人员须在影像资料中留存合影。

5.录制视频时，监理对检查结果进行简要的叙述。